#	####################################################
#	СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА ДЛЯ БИБИЛИОТЕКИ:
#	iarduino_Position_BMX055
#	####################################################
#	ТИПЫ ДАННЫХ:							   (KEYWORD1)
	iarduino_Position_BMX055	KEYWORD1
#	####################################################
#	МЕТОДЫ И ФУНКЦИИ:						   (KEYWORD2)
	begin	KEYWORD2
	test	KEYWORD2
	read	KEYWORD2
	setScale	KEYWORD2
	setBandwidths	KEYWORD2
	setFastOffset	KEYWORD2
	getFastOffset	KEYWORD2
	getFilter	KEYWORD2
	axisX	KEYWORD2
	axisY	KEYWORD2
	axisZ	KEYWORD2
	temp	KEYWORD2
	q1	KEYWORD2
	q2	KEYWORD2
	q3	KEYWORD2
	q4	KEYWORD2
#	####################################################
#	КОНСТАНТЫ:								   (LITERAL1)
	BMA	LITERAL1
	BMA_ERR_ID	LITERAL1
	BMA_ERR_ST	LITERAL1
	BMA_M_S	LITERAL1
	BMA_G	LITERAL1
	BMA_DEG	LITERAL1
	BMA_RAD	LITERAL1
	BMA_8Hz	LITERAL1
	BMA_16Hz	LITERAL1
	BMA_31Hz	LITERAL1
	BMA_63Hz	LITERAL1
	BMA_125Hz	LITERAL1
	BMA_250Hz	LITERAL1
	BMA_500Hz	LITERAL1
	BMA_1000Hz	LITERAL1
	BMA_2G	LITERAL1
	BMA_4G	LITERAL1
	BMA_8G	LITERAL1
	BMA_16G	LITERAL1
	BMG	LITERAL1
	BMG_ERR_ID	LITERAL1
	BMG_ERR_ST	LITERAL1
	BMG_DEG_S	LITERAL1
	BMG_RAD_S	LITERAL1
	BMG_523Hz	LITERAL1
	BMG_230Hz	LITERAL1
	BMG_116Hz	LITERAL1
	BMG_47Hz	LITERAL1
	BMG_23Hz	LITERAL1
	BMG_12Hz	LITERAL1
	BMG_64Hz	LITERAL1
	BMG_32Hz	LITERAL1
	BMG_2000DPS	LITERAL1
	BMG_1000DPS	LITERAL1
	BMG_500DPS	LITERAL1
	BMG_250DPS	LITERAL1
	BMG_125DPS	LITERAL1
	BMM	LITERAL1
	BMM_ERR_ID	LITERAL1
	BMM_ERR_ST	LITERAL1
	BMM_MG	LITERAL1
	BMM_MCT	LITERAL1
	BMM_10Hz	LITERAL1
	BMM_2Hz	LITERAL1
	BMM_6Hz	LITERAL1
	BMM_8Hz	LITERAL1
	BMM_15Hz	LITERAL1
	BMM_20Hz	LITERAL1
	BMM_25Hz	LITERAL1
	BMM_30Hz	LITERAL1
	BMM_LOW_PWR	LITERAL1
	BMM_REGULAR	LITERAL1
	BMM_ENHANCED	LITERAL1
	BMM_HIGH	LITERAL1
	BMM_RESET	LITERAL1
	BMX	LITERAL1
	BMX_DEG	LITERAL1
	BMX_RAD	LITERAL1
	BMX_M_S	LITERAL1
	BMX_G	LITERAL1
	NO_FILTER	LITERAL1
	FILTER_MADGWICK	LITERAL1
	FILTER_MADGWICK_NO_BMM	LITERAL1
	FILTER_MAHONY	LITERAL1
	BMX055_DISABLE_BMA	LITERAL1
	BMX055_DISABLE_BMG	LITERAL1
	BMX055_DISABLE_BMM	LITERAL1
